
#### 

**PREFEITURA MUNICIPAL MOGI GUAÇU**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

REFORMA PARQUE DO PEDALINHO

**REVISÃO 04**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

EMPREENDIMENTO:

**REFORMA PARQUE DO PEDALINHO**

REQUERENTE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**

LOCALIZAÇÃO:

**RUA REINALDO F. DA SILVEIRA BUENO, 309, JARDIM NOVO II - MOGI GUAÇU/SP**

ARQUIVO RELACIONADO:

**MGG\_PARQUE DO PEDALINHO\_ELE\_R03**

DATA: **08/02/2023**

**MEMORIAL:** **REVISÃO 04**

**PROJETO: REVISÃO 03**

Sumário

[A. INTRODUÇÃO 4](#_Toc118717908)

[B. CONSIDERAÇÕES 4](#_Toc118717909)

[C. PROJETO 4](#_Toc118717910)

[D. SEGURANÇA 4](#_Toc118717911)

[E. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 5](#_Toc118717912)

[F. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 5](#_Toc118717913)

[G. ORÇAMENTO 5](#_Toc118717914)

[1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5](#_Toc118717915)

[2 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 6](#_Toc118717916)

[3 CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA OBRA 16](#_Toc118717917)

[H. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 16](#_Toc118717918)

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços para a Reforma Parque do Pedalinho.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

# CONSIDERAÇÕES

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de Orçamento proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários do CDHU 188 - 11/2022, SINAPI 12/2022 e SIURB 07/2022.

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

# PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar a Reforma Parque do Pedalinho. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes à execução da obra.

Na sua elaboração foram considerados:

1. As características e condições do local;
2. A funcionalidade e adequação ao interesse público;
3. A segurança;
4. A facilidade e economia na execução, conservação e operação;
5. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos.

# SEGURANÇA

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sinalização de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de sinalizações especiais, a expensas da empreiteira.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada deverá analisar as especificações e desenhos contidos no projeto executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do início da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida referente à sua execução.

Salienta-se que em caso de qualquer dúvida que por ventura apareça durante a execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO deve ser imediatamente consultada através de comunicação oficial para que estas possíveis dúvidas sejam esclarecidas.

# MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

# ORÇAMENTO

O presente memorial será composto pelos diversos serviços detalhados abaixo.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## CANTEIRO DE OBRA

* + 1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

1) Será medido por área de placa executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

* + 1. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na

obra (un x mês).

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação,

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18

(2015). Área mínima de 13,80 m².

* + 1. BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

1) Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês).

2) O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e

instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes 1

vez por semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências

da CETESB.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICA

## ENTRADA DE ENERGIA

* + 1. TE-06 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 150 KVA - 15KV. 220/127 V

1) Será medido por unidade de posto de transformação instalado.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a instalação de posto de transformação de energia em poste com 10,50 m de altura, incluindo DPS, disjuntores, cabo, eletrodutos, transformador e caixa de medição para até 150 KVA.

* + 1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

1) Será medido por unidade de posto de transformação instalado.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a instalação de posto de transformação de energia em poste com 10,50 m de altura, incluindo DPS, disjuntores, cabo, eletrodutos, transformador e caixa de medição para até 150 KVA.

* + 1. LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

* + 1. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA

1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba

(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do

concreto e a execução do piso com acabamento desempenado.

* + 1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de

alvenaria estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x

39 cm e resistência mínima de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal

hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

* + 1. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários

como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse

para emendas.

* + 1. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos

no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

* + 1. ARGAMASSA GRAUTE

1) Será medido por volume de argamassa (m³):

a) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser

considerado o volume real utilizado;

b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado para o

enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armação, com função de cinta ou pilar,

conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO SEÇÃO 09 x 19

cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 14 x 19 cm 0,011666 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO

19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m 0,02550 m³ / m

SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO

ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ / furo / m 0,00693 m³ / furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790

m³ / furo / m 0,01050 m³ / furo / m

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-de-obra

necessária para o preparo da argamassa graute.

* + 1. LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com

altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR

6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de

estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o

transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa

das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura,

resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura de

distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura

e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a

execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando

necessárias e também do aço para armadura de distribuição.

* + 1. CHAPISCO

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as

espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução

do chapisco.

* + 1. EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as

espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária

para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

* + 1. TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser

deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente

em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de:

limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações

do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida

com massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação

Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação

Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

## VALA TÉCNICA

* + 1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas

especificadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços:

escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita

manualmente do material escavado ao longo da vala.

* + 1. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra

necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e

acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.

* + 1. CARGA MANUAL DE SOLO

1) Será medido pelo volume de solo carregado (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para execução dos serviços de

carga manual de solo, existente ou importado.

* + 1. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM

1) Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada

desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de

descarregamento, menos 1 quilômetro (m³).

2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e

manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado,

para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. O serviço de transporte de solo até

unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na

legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do

Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto

aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de

espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

* + 1. RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015

1) Será medido pelo comprimento de rasgo em alvenaria (m).

2) O item remunera o fornecimento e a mão de obra para rasgo em concreto para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm., remunera também o acabamento com argamassa, pintura e a retirada do material demolido.

## CABOS E ELETRODUTOS

* + 1. CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento

para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para

a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento

para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para

a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento

para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para

a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento

para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para

a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta

com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para

instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também

a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais;

conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à

enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os

serviços de escavação.

* + 1. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 40 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para

instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também

a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais;

conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à

enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os

serviços de escavação.

* + 1. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 35 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para

instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também

a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais;

conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à

enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os

serviços de escavação.

* + 1. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 75 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para

instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também

a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais;

conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à

enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os

serviços de escavação.

* + 1. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de

polivinil (PVC) de 1 1/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para

instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou

enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária

para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou

fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame

galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

* + 1. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de

polivinil (PVC) de 1´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para

instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou

enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária

para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou

fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame

galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

**OBS: Será instalado nova fiação nos postes existentes.**

## ATERRAMENTO

* + 1. HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e

revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8 x 2,4 m;

referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; materiais

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste.

* + 1. CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM²

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de

fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,

encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão-de-obra

necessária para a enfiação e instalação do cabo.

* + 1. CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´

1) Será medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, para cabo /

haste de 5/8, em latão forjado natural; referência comercial: PK 0104 Paraklin, PRT-908 Paratec,

662301 Magnet, DR-097 Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, TTC004-1 Conimel ou

equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do

conector.

* + 1. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020

Será medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de caixa enterrada elétrica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, com fundo em brita, nas dimensões internas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, inclui argamassa para lacramento das caixas, também remunera a escavação, carga e transporte do solo.

## DISJUNTORES E QUADROS

* + 1. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção

termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e

tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar /

Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios

e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte

apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.

* + 1. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção

termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e

tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da

Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio

de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.

* + 1. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção

termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e

tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar /

Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios

e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte

apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.

* + 1. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE \*45\* KA (TIPO AC)

1) Será medido por unidade de DPS instalado.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a instalação de dispositivo DPS classe II, com 1 polo e tensão máxima de 275 V, com corrente máxima de 45 KA, tipo AC.

* + 1. DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de

corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 2 pólos, referência V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0

da Siemens, ou equivalente.

* + 1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de

aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo

QDETG-U-II Universal, referência 904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

* + 1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de

aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 44 DIN / 32 BOLT-ON e

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo

QDETG-U-II Universal, referência 904504 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

## LUMINÁRIAS E REFLETORES

* + 1. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FLUXO LUMINOSO > 19.000 LUMENS ; EFICIÊNCIA > 145 LM/W - OBRIGATORIAMENTE SELO INMETRO

Será medido por unidade de luminária instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a instalação de luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w, incluso guindaste para auxiliar na instalação.

* + 1. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FLUXO LUMINOSO > 27.000 LUMENS ; EFICIÊNCIA > 145 LM/W - OBRIGATORIAMENTE SELO INMETRO

Será medido por unidade de luminária instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a instalação de luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w, incluso guindaste para auxiliar na instalação.

* + 1. RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO

1) Será medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas, em

termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200

VA, inclusive o suporte de fixação.

## POSTES METÁLICOS

* + 1. POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M

1) Será medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 4,00 m, em aço SAE

-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento

para engastar; referência Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessórios;

equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste, inclusive a

execução da base de concreto para a fixação.

* + 1. POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M

1) Será medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 8,00 m, em aço SAE

-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento

para engastar; referência fabricação Yluminart ou equivalente; materiais complementares e

acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste,

inclusive a execução da base de concreto para a fixação.

* + 1. BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1´ X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA

1) Será medido por unidade de braço de tubo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 1,00 m;

referência comercial Trópico ou equivalente, para fixação de uma luminária externa, inclusive

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do braço.

* + 1. SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em poste de

iluminação tipo pétala; referências comerciais: TPC 105/2-180° da Trópico, DTS-2-60 da Repume,

SUP-02 da AMES, RCA Lâmpadas, SB-2 Angular da Induspar ou equivalente.

# CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA OBRA

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAR, AUDITAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA PELA EMPRESA CONTRATADA

1) Será medido por mês de serviços executados (mês).

2) O item remunera a contratação de empresa para gerenciar, auditar e acompanhar a execução da obra, incluindo todo equipamento, veículo e mão de obra necessária.

# RESPONSABILIDADE TÉCNICA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ENG.:** ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

**CREA:** 5069397510

**ART Nº:** 28027230220351676